**采购需求**

一、采购内容

（一）基本参数:

1.产品名称:气瓶存储柜

2.产品颜色、数量:颜色不限、两组

3.尺寸:高\*宽\*深适用于本单位氢气、乙炔气两瓶气瓶存储，体积大小即可（氢气瓶柜>宽58cm\*高144cm，乙炔瓶柜>宽66cm\*高100cm）

开门方式:手动双开门

4.开锁方式:内嵌式天地锁

5.认证:CE强制认证，防爆认证

（二）产品描述:

1.气瓶柜柜产品取得国家防爆认证。（提供证明材料）

2.环氧树脂粉末静电喷涂处理，整柜钢板均经过酸洗测试、防漆裂百格测试、耐冲击测试，喷涂均匀，漆面牢固，无锈点，无毛刺；

3.柜体和门板均由双层不小于1mm优质钢板通过折边焊接构造整体成型，柜体表面无焊缝。

4 .每台柜子配置二个气瓶抱箍，二条固定链条。

5.柜体设置专业气瓶管路pass孔。

6.配置专业可燃气体探测器、报警器和风机。

7.可设置定时自动排风模式

8.整柜防静电设计

9.加厚型包装，边角全防护

10.产品的制造厂家通过ISO45001（提供证明材料）

（三）服务

1.根据采购方实际需要完成两组气体柜的安装；

2.投标人需取得产品制造商或其销售总代理商的销售授权书及售后服务承诺书，以保证产品的正规进货渠道和售后服务；

3.厂家代理商中标后需要提供酸洗测试、防漆裂百格测试、耐冲击测试的证明材料；

4.安装验收后2年内，全柜体免费保修；

5.接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。

二、采购商务要求

**（一）报价要求：**供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、设备费、管理费及税金等为完成磋商文件规定全部内容所需的一切应有费用。

**（二）交货地点：采购人指定地点**

（**三）人员培训要求**

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场使用培训。

**（四）售后服务**

**1.保修及售后服务：**依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。询价文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

**2.供货要求：**供应商成交以后，合同签订之日起20个日历天内完成，否则，采购人有权解除合同，由此造成的全部损失，由成交供应商全部承担。

3.报价方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包换、包退服务。

4.成交人在供货时应保证所提供的货物符合询价文件及投标响应文件技术要求，否则采购人有权拒收，并责令、整改替换合格产品，拒不整改的给采购人造成损失的予以赔偿，并上报有关部门及不良行为记录。

**（五）付款及结算方式：**验收合格后，成交供应商按采购人要求凭国家正式发票及相关证明文件向采购人申请付款，采购人收到申请后在15个工作日内结清全部货款。

**（六）**投标供应商自愿进行踏勘项目现场以获取编制报价文件和供货、安装所需的一切相关材料，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项或中标后无法安装、完工，投标供应商自行承担一切后果。供应商在踏勘现场中获悉的项目场地和相关的周边环境情况，供应商在编制报价文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失，供应商在踏勘现场发生的费用自理，在现场踏勘完成后不得无故停留。

**（七）验收方法及标准**

按照签订的采购合同、技术要求及标准对每一环节、标准的履约情况进行验收。验收结束后，应当出具验收书，由双方共同签署。

**（八）其它说明**

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于磋商文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经磋商小组审核认可。成交人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。原装进口的产品，如国内产品满足需求也可参与采购竞争，上述采购内容中部分参数注明了参考品牌，非特定该品牌，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于磋商文件的相关要求。