# 服务需求及技术要求

一、技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | **材质** | 备注 |
| 1 | 太湖县结核病防治专科门诊（大字） | 50cm\*12个 | 12个字 | 烤漆 |  |
| 2 | 太湖县结核病防治专科门诊（拼音） | 15cm\*37个 | 37个 | PVC |
| 3 | 门头标志 |  | 0.8 | uv+亚克力 |
| 4 | 门头底板 |  | 25 | 铝塑板+木工板 |
| 5 | 路标导视  （包括带灯字双面） | 800mm\*2500mm | 1 | 烤漆 |  |
| 6 | 指示吊牌导视 | 1200mm\*200mm\*65mm | 1 | 烤漆字带灯 |  |
| 7 | 科室牌 |  | 6 | 亚克力UV双面 |  |
| 8 | 制度 | 60cm\*80cm | 3 | 铝合金灯箱 |  |
| 9 | 灯箱 |  | 2 |  |
| 10 | 门诊导医形象墙1字 | 1cmPVC黑色 | 1 | 字不带灯 |  |
| 11 | 门诊导医形象墙（字） | 18cm\*12个 | 12 | 发光字 |  |
| 12 | 门诊导医形象墙（拼音） | 1cmPVC黑色 | 37 | 字不带灯 |  |
| 13 | 门诊导医形象墙底板 |  | 11.88m2 |  |  |
| 14 | 门诊导医吧台 | “7”字形，3200mm\*600mm\*750mm/1050mm | 1 |  |  |
| 15 | 地贴 | 60cm\*60cm | 5 |  |  |
| 16 | 门条+2拉 | 67cm\*10cm | 2 |  |  |
| 17 | 人工安装费 |  |  |  |  |
| **总价** | |  | | | |

**二、施工要求**

1、供应商在投标前，应仔细勘察现场，有疑问必须书面陈述。

2、成交供应商采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验，检验合格后方可进场施工。

3、因成交供应采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。

4、供应商必须对主要材料严格按设计要求供货或生产；

5、本项目为视觉导视安装作业，必须按要求和规范制定安全施工方案，确保安全文明生产，出现任何安全问题均由成交供应商负责。

6、验收时先按确定的方案验收，再进行质量验收，不合格不予验收。

7、所有设备的安装配件、辅材需进行细化美光，有黏粘的地方必须牢固，确保质保期内不掉色、脱落。

8、特别提醒：

（1）本项目在太湖县，各供应商要认真勘察现场后仔细报价。中标后不得以任何理由要求增加费用。

（2）对布线所经过的路径及所有施工中需要对其他工程项目已完成的工作面拆除、恢复、设计细化等费用由投标人踏勘现场后考虑在投标报价中，一次性包死；设备、材料、安装、调试、验收等一切相关费用均包含在投标报价中。

（3）施工安装安全均有成交单位自行负责，所需设备材料全部由施工单位提供，采购人只提供施工所需电源保障。

**三、设计方案**

1、技术要求中的名称、规格型号、数量等请参照“安徽省结核病防治定点医疗机构视觉形象与环境导向规范设计方案”。

2、“安徽省结核病防治定点医疗机构视觉形象与环境导向规范设计方案”为全省统一设计模板，设计中以合肥市结核病防治专科门诊为参照进行设计，成交单位在项目地点制作安装时应以合同文件及业主要求进行施工安装。

**四、验收**

成交供应商和采购人双方依据项目内容和进度共同实施验收工作，验收结果和验收报告经双方确认后生效。

**五、其它事项说明**

本项目由市疾控中心结防科负责实施监管、验收并办理付款手续。项目结算以第三方审计结果为准，审计费1000元由中标人支付。

**六、安徽省结核病防治定点医疗机构视觉形象与环境导向规范设计方案（详见询价文件）**