采购需求

一、采购内容及参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **参数** |
| 1 | 统一队旗 | 个 | 4 | 卫生应急队旗是《国家卫生应急队伍标识（试行）》标准制作而成，旗帜第一行是“卫生系统统一形象标识（横向标准组合）”图案，第二行是国家卫生应急队伍名称，第三行是队伍委托建设单位名称。卫生应急队旗具体印字可以根据甲方的需求定制标准尺寸：1920\*1280mm颜色规范：C：0 M：100 Y：100 K:0 |
| 2 | 统一横幅 | 个 | 4 | 材质100%不透光聚酯纤维，尺寸宽度不低于90厘米长度不低于6米 内容颜色根据甲方要求定制。 |
| 3 | 应急队名称专用胸卡 | 个 | 20 | 背部魔术贴随换随撕，表面平滑，无毛刺。表面根据甲方要求定制内容。 |
| 4 | 冲锋包 | 个 | 20 | 面料：防撕裂牛津布，PU防水涂层里料：涤塔夫，PU防水涂层辅料：多奈福扣件及YKK拉链，或其他知名品牌扣件与拉链容量：≥45L或能装下一套野外生存装备及一套应急服装（靴子除外）；其它参数要求：（1）背包各功能区清晰区分;（2）自带救生哨功能、防雨罩;（3）背部隐藏式铝合金支架和塑料支撑板；（4）背包醒目位置根据客户要求印有“红花白十字”，样式卫生系统统一形象标识。根据甲方的需求定制。**备注：此项提供样品至开标现场供评标小组评审（样品无需印制相关标识）** |
| 5 | 腰包 | 个 | 20 | 材质：防水牛津布尺寸：面宽不低于17cm，后宽不低于34cm，高度不低于15cm，侧面不低于15cm，背面防盗拉链，储存空间可分主袋、前副袋、前贴袋。多种佩戴方式：可腰胯、胸包、单肩。背面透气网格材料，弹力织带佩戴舒适。可根据客户要求印字 |
| 6 | 卫生应急冬装 | 套 | 20 | 1、冬装上衣1.1、面料要求(1)采用塔丝隆牛津布面料，成份为100% 锦纶短纤维；工艺要求采用精细交织技术及特殊整理工艺,背面复合乳白色防水透湿TPU膜；布质要求轻盈柔软、光洁、平滑，伸缩回弹不变形，易于保养；性能要求防寒、防风、防水、防潮，透气性强，不致过敏；全线位密封，防寒、防风、防水。(2)★100%锦纶，不得含有甲醛成分，洗前耐静水压＞50kPa/min，面料透湿率≥12000g/(㎡·24h)，表面抗湿性≥4级，撕破强力≥70N。(3)★面料防护性能的抗合成血液穿透性符合GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》。(4)★面料检测判别方法吸湿法透湿率Ⅲ级：洗前7200(㎡·24h)，检测标准GB/T 12704.1-2009《纺织品织物透湿性试验方法 第1部分:吸湿法》。(5)★面料检测透气率Ⅲ级:洗前 <1.0mm/s。检测标准GB/T 5453-1997《纺织品 织物透气性的测定》。(6)★冬装具有优异的防风透湿性能。防风透湿性能检测标准FZ/T 01149-2019《纺织品 防风透湿性能的评定》。1.2、颜色要求：采用绣红色（哈佛红）和藏青色搭配，颜色应符合《中国卫生应急服装技术规范(试行)》相关规定。1.3、款式要求(1)胸前、背后明显位置使用反光材料，在夜晚或不良天气状况提供安全防护；(2)背部可拆换式标识牌，区别不同环境穿着使用；(3)可隐藏式帽子，头部左右转动不影响视线；(4)两腋下有散热拉链，方便身体热量散发；(5)腰部有收紧调节，增强保暖功能。1.4、标识要求(1)后背标识牌：后背标识牌可拆卸、可隐藏式，并可替换，采用“3M 视觉丽”亮银色反光字制作。(2)前胸及后背反光条：前胸和后背上部有亮银色反光条，使用“3M 视觉丽”反光材料，采用热压滚烫工艺，以保证同服装面料的一体性。2、冬装内胆2.1、★面料：内胆采用高保温抓绒材料，保暖性能强，超轻耐洗，不容易变形。抓绒面料克重为不小于320g/㎡。2.2、颜色：全部为黑色。2.3、款式：抓绒内胆可以拆卸，并可单独穿着；内部有较大的口袋，方便存放对讲机、手机等怕冷怕湿物件。3、冬装裤子3.1 款式要求：款式参照《国家卫生应急队伍标识》关于服装的要求。（1）裤腿有突出口袋，方便野外工作使用；（2）裤耳加装金属环，方便扣挂物品；（3）裤角有收紧调节，方便穿着。3.2 颜色要求：全部为藏青色，颜色和冬装上衣的藏青色一致。采用塔丝隆牛津布面料，成份为100% 锦纶短纤维；工艺要求采用精细交织技术及特殊整理工艺。**备注：此项提供样品至开标现场供评标小组评审（样品无需印制相关标识）** |
| 7 | 春秋装 | 件 | 20 | **1、面料要求：**(1)★采用拼接牛津布拼接梭织面料，成份为100% 聚酯纤维；工艺要求一等品采用精细交织技术及特殊整理工艺,背面复合乳白色防水透湿TPU膜；布质要求轻盈柔软、光洁、平滑，伸缩回弹不变形，易于保养；性能要求防风，防水，防潮，透气性强，不致过敏；全线位密封，防风、防水，透气，舒适性强。面料防水荷叶效果，雨天穿着可充当雨衣功能，无惧暴雨。1. ★款式要求：冲锋夹克款式，前胸两侧隐藏式插口袋，松紧魔术贴袖口，适用应急作业、拉链均为防水款式，增强保暖功能。左肩设计小袢，便于携挂臂章、标识、话筒等设备并设计有隐藏式口袋，方便户外工作。
2. ★拉链采用防水拉链层，不漏齿，防风防水。
3. ★100%聚酯纤维，不得含有甲醛成分，洗前耐静水压＞50kPa/min，面料透湿率洗前≥9900g/(㎡·24h)洗后≥11000g/(㎡·24h)，表面抗湿性≥4级，撕破强力≥10N。克重130克/m2。耐酸汗渍色牢度≥4级，耐摩擦色牢度≥4级，耐皂洗色牢度≥4级，耐光色牢度 ≥4级。符合GB 18401-2010 GB/T 32614-2016 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 执行标准。

**2、颜色要求：**采用绣红色（哈佛红）和藏青色搭配，颜色应符合《中国卫生应急服装技术规范(试行)》相关规定。**3、安全要求：**胸前明显位置使用反光材料，在夜晚或不良天气状况提供安全防护；**4、标识要求：**(1)前胸标识：采用“3M 视觉丽”亮银色反光字制作。标准为“中国卫生”字样，也可根据单位要求修改反光字样。(2)前胸使用“3M 视觉丽”反光材料，采用热压滚烫工艺，以保证同服装面料的一体性。**备注：此项提供样品至开标现场供评标小组评审（样品无需印制相关标识）** |
| 8 | 短袖翻领T恤(白色) | 件 | 40 | 1、面料：100%cotton面料，穿着舒适。不得含有甲醛成分，吸湿性≥150，克重≥170g/m² 。2、颜色：全部为白色，胸前、后背印有“中国卫生”标识，样式符合卫生系统统一标识的要求，颜色采用金光红。工艺采用烫胶工艺印制。备注：袖口和后背可根据客户要求制作。不可使用致癌性燃料。**备注：此项提供样品至开标现场供评标小组评审（样品无需印制相关标识）** |
| 9 | 应急马甲 | 件 | 20 | 1、款式参照《国家卫生应急队伍标识》、《中国卫生应急服装技术规范(试行)》关于服装的要求。2、采用塔丝隆牛津布面料，成份为100% 锦纶短纤维；工艺要求采用精细交织技术及特殊整理工艺,背面复合乳白色防水透湿TPU膜；布质要求轻盈柔软、光洁、平滑，伸缩回弹不变形，易于保养；性能要求防寒、防风、防水、防潮，透气性强，不致过敏。3、采用专用的哈佛红和藏青色搭配。胸口和后背印有中国卫生标识，易于识别，增强野外工作的安全性。胸前设计有放置手机、水瓶、对讲机的位置，方便实用。多处设计有隐藏式口袋，方便户外工作。4、标识要求：(1)后背标识牌：采用“3M 视觉丽”亮银色反光字制作。(2)前胸及后背反光条：前胸和后背上部有亮银色反光条，使用“3M 视觉丽”反光材料，采用热压滚烫工艺，以保证同服装面料的一体性。(3)★反光材料的反光性能须符合《GB20653-2006职业用高可视警示服》3级反射系数要求。 |
| 10 | 应急头盔 | 个 | 4 | 材质：优质ABS        内里：织物内衬帽带：双挂点帽带        设计：头部透气孔设计        内衬：六点式织物卫生应急救援头盔是根据人体工学设计而成，具有防砸、防静电的基础功能，另外有透气孔。追求舒适感与佩戴感。选用优质的ABS材质一体注塑成型，时尚耐磨，织物内衬设计安全舒适。1、透气孔：经典M型安全帽ABS带透气，适合长时间佩戴没有闷热感，清爽舒适宜人，造型时尚更注重实用性；2、旋钮：新版旋钮可调节大小，方便耐用，适合每个人使用，佩戴舒适，更加贴合头部，佩戴更加牢固；3、吸汗带：柔软海绵织物吸汗带，吸湿排汗，保持佩戴干爽舒适，适合长时间户外工作佩戴，设计更加人性化；4、内衬：六点式织物内衬，舒适的同时大大的增加了帽子的安全性，牢固性，保护使用者头部安全 |
| 11 | 户外帽 | 个 | 20 | 1、款式符合《国家卫生应急队伍标识（ 试行）》。2、采用平顶帽款式，帽子侧面设计有小袢，便于携挂话筒等设备。全部为深藏蓝色。采用精梳涤棉混纺面料，吸湿透气。单一尺寸规格，可以调节后部松紧拉扣以保证头型符合度。帽子有中国卫生标识，采用多彩立体电脑绣花制作，样式须符合卫生系统统一标识的要求，颜色采用金光红。 |
| 12 | 户外鞋 | 双 | 20 | 材料：橡胶材质，注塑工艺，高弹力，耐磨防滑鞋底加厚防滑纹理，独立包装，可重复使用。选用户外知名品牌。鞋子整体采用黑色或深色系颜色，鞋面采用透气织物。连底包裹式根胶鞋头，耐磨加厚防护，不仅大大提升鞋子耐用程度，且具备了更好的脚跳保护功能系带设计。鞋内村采用透气织物,鞋底使用防水橡胶材质大面积纹路设计、排水导沙，增加防滑性，可应对各种训练场地。**备注：提供样品至开标现场供评标小组评审（样品无需印制相关标识）** |
| 13 | 雨衣 | 件 | 20 | 上下分体式雨衣：1、采用绣红色（哈佛红），颜色应符合《中国卫生应急服装技术规范(试行)》相关规定。前胸和后背上部有亮银色反光条，使用“视觉丽”反光材料，采用热压滚烫工艺，以保证同服装面料的一体性。后背标识采用亮银色反光字制作可根据甲方要求定制。雨衣接缝处必须采用压胶防水处理。拒绝渗透。带内衬双层雨衣。2、面料采用 210T 涤经纺 P 防水除层:背部标跟为跟色反光字(中国卫生CHIINA HEALTD,以突出现场卫生 应急救援的视角效果。 |
| 14 | 单人帐篷 | 个 | 4 | 1、材质采用100%聚酯纤维，面料为150D牛津布PU2000mm，内里采用黑胶防晒层。全自动速开可折叠。外账尺寸：≥220x200x135cm，内账尺寸：≥200x180x115cm 2、技术要求，拉伸强度不低于370n，抗风性能达到6级防水指数5000mmh20，有效防御紫外线，仿生荷叶耐磨疏水层。双层设计可拆卸上下层。铝合金骨架、高密度纱网、防水不沾水外帐:210T涤纶布，防水≥2000mm，PU涂层，涂银 UPF50+高效阻隔紫外线 地席:150D牛津布，防水≥2000mm 支架:2根7001铝合金帐杆 配件：地钉、防风拉绳，捆扎带 包装重量:≤2.5kg收纳尺寸:≤50x 20 x20cm，产品特点： 1.双层设计；重量轻，易于携带。 2.采用挂钩设计，便于拆卸 3.顶部通风透气窗，侧面有多用收纳袋。4.自动打开。 可根据客户要求：侧面印制反光字“安庆疾控” |
| 15 | 帐篷灯 | 个 | 4 | Type-c充电可用于充电宝 独立太阳能板可发电 内置大面积LED灯芯 恒流照明开关：可无线遥控控制 电池容量：≥3000mAh 续航时间≥8小时 灯芯：LED灯珠圆柱形设计：直径10-12cm 高度9-12cm |
| 16 | 羽绒睡袋 | 个 | 4 | 面料：400T20D尼龙防水 内里：400T20D尼龙颜色：如图所示填充：鸭绒 充绒量：≥800g收纳尺寸：≤80\*210cm展开尺寸：≥210\*160cm连帽设计：挡风御寒，软垫舒适可做枕头。 |
| 17 | 隔潮垫 | 个 | 4 | 对折带枕头可接拼接，自动充气垫颜色:深色系类别:自动充气垫规格: ≥长180\*宽60\*高2.5CM 包装尺寸:≤30X20CM重量:平均可承载≥100公斤重量配置:修补包,迪塔夫防水料外袋一只材质:190T涤丝纺涂PVC 填充材料:高回弹记忆海绵充气气咀:“O"型塑料咀+塑料透明咀 |
| 18 | 餐饮用具 | 个 | 4 | 材质：硬质氧化铝+不锈钢+PVC 容量：大锅1.5L-1.8L,小锅0.8L-1.0L ；其他：饭盒耐高温耐磨。 配套：可折叠手柄，2只碗，1个小铲， 1个洗碗布，2个锅盖，2套不锈钢餐具 (包含刀、叉、勺) |
| 19 | 水壶 | 个 | 20 | 有效容量500-600ml，食品级304保温水壶，配智能LED温度显示，可长效保温10小时。 |
| 20 | 头灯 | 个 | 20 | 头戴探照灯超强续航。防水级别IPX6 开关模式一、高亮 200流明 4-5小时 二、中亮 60流明 8-10小时 二、低亮 4流明 10-20小时 |
| 21 | 手电筒 | 个 | 20 | ≥10W ≥3000mA/H锂电池强光手电，亮度可调聚光、散光莲花头保护镜片 强度高抗摔砸 最大放大2000倍， 密封灯身，防雨防水 续航时间：5-10小时 |
| 22 | 口哨 | 个 | 20 | 具备：野外高频救生哨 口哨 指南针 放大镜 反光镜 温度计 LED灯等功能 |
| 23 | 净水器 | 个 | 4 | 过滤材料：1、pp棉； 2、进口活性炭； 3、医用级中空纤维超滤膜。流量：≥1400ML/分；过滤寿命：≥3000L；过滤精度：≥0.01um/秒；透明杯容量：220ml-500ml；净重：≤300g适用范围：雨水、河水、湖水、自来水等工作模式：泵式配吸管、水袋、滤芯、按压泵 |
| 24 | 驱蚊虫剂 | 个 | 4 | 驱蚊胺含量≤15%，可长时间有效保护，对默墨蚊、蠓虫、蜱虫、牛虻、跳蚤、鹿蝇、白蛉、蟑螂等都有驱避效果 容量：≥50ml/瓶质保期2年 |
| 25 | 小型户外电源 | 个 | 4 | 功能:双向快充、自带数据线、自带屏电池类型: 聚合物电池外壳材质:铝合金尺寸: ≤170x90x25mm额定容量:≥ 60000mAh充电协议: pd2.0 PD3.0 QC2.0 C3...最大输出功率: 110W |
| 26 | 急救包 | 个 | 4 | 含碘伏1瓶、喷雾酒精2瓶，免洗手消毒液1瓶、创可贴10片、绷带1包、医用纱布1包、医用胶带1卷，不锈钢镊子/医用剪刀1把、高分子急救夹板1个、急救保温毯2个、单项呼吸面罩2个、三角巾1，绷带2个、红色牛津布防水手提箱包1个，尺寸长宽高≥26cm\*20cm\*10cm。包可根据客户要求印字 |
| 27 | 对讲机（写频 定位） | 个 | 4 | 产品尺寸：要求外观小巧，≤60x30x180mm(含天线长度和背夹厚度)产品净重：≤150g电池容量：≥2100mAh(8.3Wh)接口类型Type-C输入参数5V-2A发射功率≥4W接收灵敏度-122dBm(12dB SINAD)工作温度-20C~45C充电温度0C~45C屏幕尺寸：≥1.77 英寸防护等级IP54频率范围430.000MHz-440.0000MHz待机时间 120小时讯距离1-5公里连续使用15小时 100个对讲频道拒绝串频干扰 支持定位 位置共享 支持蓝牙和耳机、FM收音机支持收听87-108MHz的FM频道 一体式背夹 阻燃材质。 |
| 28 | GPS定位器 | 个 | 4 | 航点导航，位置导航，行程记录，海拔、面积、距离测量，数据导出，持续工作24小时以上，定位精度高于2m，360°信号全方位覆盖，防水防摔 |
| 29 | 救生手环 | 个 | 4 | 超亮LED灯和反光材质，夜间能见度高。内置锂电池长时间续航。通过USB接口充电，无需更换电池，60分之快速充满电。3种模式可调/快速闪烁/缓慢闪烁/常亮。尺寸：整体≥（长35cm，宽2.5cm）魔术贴接扣根据手腕大小调节。材质采用防水材料满足野外救生环境。 |
| 30 | 扩音器 | 个 | 4 | 1.1500-1800w 锂电池、可循环充电、带喊话手麦、可插U盘、TF卡直读。 循环录音 AUX接口 警报报警。声音清晰，无杂音，高频率、高保真。超远传播、可连接手机、电脑等设备。 |
| 31 | 无人机 | 台 | 1 | 产品重量:≤1000克最大起飞上升速度：达到或优于8米/秒。最大下降速度：达到或优于6米/秒，最大平飞速度：达到或优于21米/秒。机栽内存：≥8G采用相机，4/3 CMOS，有效像素达到2000万中长焦:1/1.3 英寸CMOS，有效像素达到4800 万长焦:1/2 英寸CMOS，有效像素达到1200万镜头：相机视角(FOV):84等效焦距:24mm光圈: f/2.8至f/11对焦点:1米至无穷远中长焦相机视角(FOV): 35等效焦距:70mm光圈: f/2.8最大起飞海拔高度：≥5000米最大飞行时间：≥40分钟最大悬停时间：≥30 分钟最大续航里程：≥20公里抗风速度：≥12 米/秒工作环境温度：-10°C至40°C卫星导航系统GPS + Galileo + BeiDou悬停精度垂直:+0.1 米(视觉定位正常工作时)+0.5米(GNSS 正常工作时)配置：DJI Mavic3 Pro ×1，DJI Mavic 3 智能飞行电池×3，DJ1 Mavic 3降噪螺旋桨(对)×6，DJI RC ×1，DJI RC 备用摇杆(对)×1，DJI 100W 桌面充电器×1，DJI 100W面充电器AC电源线x1，双头USB-C数据线×2，DJI Mavic 3 Pro收纳保护罩×1，DJI Mavic3 Pro ND镜套装( ND8/16/32/64 )×1，DJI Mavic 3充电管家×1，DJI单肩包×1备注：供应商可提供相当于或优于上述参数的无人机 |
| 32 | 录音笔 | 个 | 4 | 内存：32G电池容量：≥1500mah支持多语言、方言语音转文字功能； 免费转写 中英文实时互转 触摸屏融合按键操作 专业降噪 32G+云储存 可实现10米距离录音。 |
| 33 | 额温枪 | 个 | 4 | 温度显示范围：人体模式:32.0℃~43.0℃分辨力：0.1℃误差：32.0℃~34.9℃，最大允许误差+0.3℃；35.0℃~42.0℃，最大允许误差:0.2℃；42.0℃~43.0℃，最大允许误差+0.3℃显示屏：液晶显示屏记忆：记录前30组温度读数操作环境:人体模式:16℃~35℃≤85%相对湿度(无凝结)储存环境：-20℃~+55℃≤85%相对湿度(无凝结)自动关机：60秒后无操作后自动关机 |
| 34 | 音频视频记录和传输设备 | 个 | 4 | 分辨率：2K高清画质储存空间：32GB摄像：运动相机芯片、170°超广角、 5000万像素拍照、1296p录像。电池：≥3000mah高密度锂电池 尺寸：≤高度95mm 宽度65mm 厚度35mm循环录像 录音 支持单录音、红外夜视colorCMOS高像素传感器、防水、 激光红外定位。 |
| 35 | 随身WIFI | 个 | 4 | 三网通 5G双频续航时间：≥12小时电池容量：≥3000mAH  |
| 36 | 常量喷雾器 | 个 | 3 | 1、新型机身，轻便并且内部不易破损2、采用小型、耐用、便于充电及放电的镍镉蓄电池。、参数：充电器：AC220V电池：12V/8Ah 镍镉蓄电池工作圧力(MPa)：0.2-0.45吸水量(l/min)：1.5寸法(mm)尺寸：≤40\*25\*55cm药箱容量(L)：≥16L可持续喷雾时间：≥60min充电时间：5-6h泵最大供水量：≥1.0L/min |
| 37 | 超低容量喷雾器 | 个 | 1 | 工作动力：蓄电池(锂电)作为动力源 工作电压：48V(直流) 电机功率：≥450W 带电量指示功能、直流无刷电机、高速旋切气流雾化 喷射出雾粒大小直径：25-50μm 喷雾流量：0-350mLmin(连续可调) 药箱容量：≥10L 整机重量：≤7.0kg(含电池)  |

二、采购商务要求

（一）报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、设备费、管理费及税金等为完成询价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

（二）交货地点：采购人指定地点

（三）售后服务

1.保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。询价文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

2.供货要求：合同签订后，供应商需按业主具体需求分批次发货，（接到指令之日起20个日历天内完成），否则，采购人有权解除合同，由此造成的全部损失，由成交供应商全部承担。

3.报价方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包换、包退服务。

4.参数中部分货物需携带“样品”，询价小组会对“样品”进行评审比对，各潜在供应商，请严格按照技术要求及标准提供，每件产品只提供1份样品。询价小组对各供应商提供的样品进行评定。（样品所产生的所有费用，各供应商自行承担。）

（四）付款及结算方式：验收合格后，成交供应商按采购人要求凭国家正式发票及相关证明文件向采购人申请付款，采购人收到申请后在15个工作日内结清全部货款。

（五）投标供应商自愿进行踏勘项目现场以获取编制报价文件和供货、安装所需的一切相关材料，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项或中标后无法安装、完工，投标供应商自行承担一切后果。供应商在踏勘现场中获悉的项目场地和相关的周边环境情况，供应商在编制报价文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失，供应商在踏勘现场发生的费用自理，在现场踏勘完成后不得无故停留。

（六）验收方法及标准

按照签订的采购合同、技术要求及标准对每一环节、标准的履约情况进行验收。验收结束后，应当出具验收书，由双方共同签署。

（七）其它说明

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于询价文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经询价小组审核认可。成交人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。原装进口的产品，如国内产品满足需求也可参与采购竞争。供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于询价文件的相关要求。